### 2.1.2. Das OR-Gatter

Das Ergebnis einer ODER Funktion wird true, wenn eine Eingangsvariable true ist. Der Ausgangzustand eines ODER-Glieds liefert 1, wenn ein Eingangszustand 1 ist.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schaltzeichen | Funktionsgleichung | Wahrheitswertetabelle |
| IEC OR label.svg |  |  |