### 2.1.3. Das NOT-Gatter

Das Ergebnis einer NICHT-Funktion wird true (false), wenn die Eingangsvariable false (true) ist. Der Ausgangszustand eines NICHT-Glieds ist entgegengesetzt (invers) zum Eingangszustand.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schaltzeichen | Funktionsgleichung | Wahrheitswertetabelle |
| IEC NOT label.svg |  |  |