### 1.3.7. Einseitige und zweiseitige Hebel

einseitiger Hebel

l1 l2



Beide Kraftarme befinden sich auf derselben Seite vom Drehpunkt.

zweiseitiger Hebel

l1 l2



Die Kraftarme befinden sich auf verschiedenen Seiten des Drehpunktes.

F1

F1

F2

F2